柴油发电机耐火型母线槽采购
报价函

致   （各潜在投标人）  ：
我公司就东腾蓝莓基地柴油发电机耐火型母线槽采购（采购编号：DXGCT-ZX-2026-012），诚邀贵公司响应报价。需求如下：
	编号
	名  称
	规格
参数
	单位
	暂定
数量
	单价（元）
	总价
（元）
	品牌
备注

	1
	耐火型母线槽
	2500A/4P
	米
	14
	
	
	产品须通过CCC认证，外壳防护等级IP54，并严格按照GB7251,6-2015标准制造。

	2
	柜子搭接铜排
	2500A/4P
	套
	1
	
	
	

	3
	发电机电缆连接
	
	套
	1
	
	
	

	4
	母线连接器
	2500A/4P
	套
	6
	
	
	

	5
	弯头加工费
	2500A/4P
	只
	3
	
	
	

	6
	吊架
	
	付
	13
	
	
	

	7
	始端箱
	
	只
	2
	
	
	

	8
	所有工序附件
	
	件
	
	
	
	

	9
	测量、运输及安装
	
	项
	1
	
	
	

	总价
	



技术及商务要求：
1、投标要求：投标截止时间：2026年 8 月 5 日 15:00 时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司二楼会议室，定标方式：最低价中标 ，开标时间：2026年8月5日下午三点，中标后需缴纳五仟元（¥5000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，材料到达现场且验收合格后可申请退还保证金。
2、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金、现场安装费等。开具增值税专用发票，税率  13  %。项目地点：东腾蓝莓基地。
[bookmark: _GoBack]3、结算方式：经项目部验收合格并办理完工程结算后一个月内付款至结算价款的97%，其余3%待设备试运行6个月合格后一个月内一次付清（无息），需开具与货物同等金额的13%增值税专用发票。                                                                                                                                                                           
4、施工期间：按工程进展，根据本公司项目部通知，提前通知日期为  7 天。
5、合同履行过程中价格调整方式：
☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的10%时，超出的部分进行增减调整。
    价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)
价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)
Pt --- 结算月结算价         P0 --- 投标价（即合同价）
A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价
6、 材料技术要求：合格，按《施工规范》要求提供相关资料。
7、报价人资格证明材料：
（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。
（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：            
联系方式：

报价单位（盖章）：
 年   月   日 
