报价函

致   （各潜在投标人）  ：
我公司就东乡经开区产城融合基础设施提升工程-化工园区企业一企一管-集水池(上位机系统)项目（采购编号：DXGCT-ZX-2026-011，诚邀贵公司响应报价。需求如下：
	编号
	名  称
	规格
参数
	数量
	控制总价（元）
	最低价中标
	备注

	1
	开发软件
	组态王或WinCC开发版本
	1套
	
8.45万
	
	上机监控软件的开发工具组态王式WinCC

	2
	上位机系统开发、调试
	上位机软件编程服务涵盖点位对接与软件调 试等环节，具备历史记录存储、异常运行报警及集水池设备远程状态监控等功能。
	1套
	
	
	集水池和工业污水处理厂中控室上位机各 1台，用于实时监控集水池设备运行。未来可 扩展改造其他污水泵站系统，将数据接入本 上位机平台，实现统一监控管理。

	3
	上位机(监控电脑/工控机)
	I5处理器(14代)/16G内存/1T硬盘
	2台
	
	
	

	4
	监控室大屏
	P2.5-led显示尺寸led 4.16×2.24
	1套
	
	
	将项目建设、运行情况简介，将监控电脑上数 据在大屏上实时展现。

	5
	内网网络光纤系统
	铠装光纤，4芯，电信级
	1000m
	
	
	集水池至工业污水处理厂中控室。

	6
	四联监控台
	长2.4*宽0.9*0.75米高
	1张
	
	
	

	7
	网络等附属设备
	国标产品
	1项

	
	
	交换机、光纤收发器、电源开关网线等。

	注：含税价、含设备运费、装卸费、安装调试费、后期技术服务、开具等额的13%增值税专用发票等，质量符合国家标准。                                                
	


技术及商务要求：
1、投标要求：投标截止时间：2026年 09 月 30 日 15:30 时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司二楼会议室，定标方式： 最低价中标 ，开标时间：2026年09月 30日下午三点三十分，开标前供应商缴纳5000元投标保证金，自中标通知发出之日起3个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，中标供应商需在合同签订之后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，中标后供应商需缴纳壹万元（¥10000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，材料到达现场且验收合格后可申请退还保证金。
2、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，材料、含设备运费、安装调试费、后期技术服务、装卸费、税费、劳务等费用等。开具增值税专用发票，税率  13  %。项目地点：东乡区东山工业园、渊山岗。
[bookmark: _GoBack]3、结算方式：按月按施工进度付款，支付比例为70%。经项目部验收合格并办理完工程结算一个月再付至结算价款的97%，其余3%待工程保修（一年）满一月内一次付清（无息），需开具与货物同等金额的13%增值税专用发票。                                                                                                                                                                                
4、施工期间：按工程进展，根据本公司项目部通知，提前通知日期为  7 天。
5、合同履行过程中价格调整方式：
☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的10%时，超出的部分进行增减调整。
    价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)
价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)
Pt --- 结算月结算价         P0 --- 投标价（即合同价）
A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价
6、 材料技术要求：合格，按《施工规范》要求提供相关资料。
7、报价人资格证明材料：
（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。
（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。


法人或授权委托人：            

联系方式：     

                           报价单位（盖章）：
                            年   月   日
